ПИТАЊЕ БР.2

Заинтересовано лице у поступку јавне набавке 03/2019 поставило је питање:

Да ли се ради равнајући под само на 350м2 а уградња пода на 350м2? Равнајући слој се у пракси уграђује на целој површини где се уграђује под тј. на 2.210 м2.

Сагласно члану 63.став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр,124/12, 14/15 и 68/15) конкурсна комисија наручиоца је размотрила постављено питање и доставља следећи:

ОДГОВОР:

Нови под у учионицама школе монтира се преко постојећег пода. На деловима где је стари под пропао односно на 350 м2 исти би се скинуо и урадила би се нивелишућа маса. Значи делимично се скида стари ПВЦ и на тим местима ради нивевилишући слој.

 За конкурсну комисију

 Саша Перић